공동주택의 바닥판 가진 위치에 따른 상하층간

소음 및 진동 전달 특성에 관한 연구

김 설 계	이 시 공
Kim, Seol- Gye	Lee, Si- Gong

Abstract

현대에 이르러 도시의 인구가 늘어남에 따라 도시의 공동주택은 점점 고층화 되어져 가고 있다. 경제적인 성장과 생활이 윤택해짐에 따라 생활의 질에 대한 관심이 높아지고 있으나, 고층화된 공동주택의 층간소음 및 진동이 증가되어 공동주택의 소음 및 진동 공해가 심각한 실정이다. 따라서 본 연구에서는 공동주택의 상하층간 소음 및 진동 전달로 인한 피해를 사전 예방 □ 방지대책의 기초 자료를 제공하고자 하였다.

키워드 : 공동주택, 층별 소음, 층별 진동, 등가소음, 최고소음

1.서론 (진하게)

논문지도 : □□□, 대구대학교 건축공학과 교수, 공학박사

우리나라는 1980년대부터 본격적으로 공동주택이 보급된 이래, 전 국민의 절반이 공동주택에서 생활하고 있을 정도로 우리의 생활과 문화에 많은 영향을 미치고 있다. 공동주택 생활 인구가 늘어남에 따라 층간소음을 경험한 사항에 대한 개선요구가 증대되고 있는 실정이다.

아파트 등의 공동주택 층간소음 문제를 해결하기 위해 거주자 뿐 아니라 주택공급업체 및 정부관련 부처 등 각 계에서 기준마련의 필요성이 강력히 제기되어 2004년 4월부터 경량충격음, 2005년 7월부터 중량충격음에 대한 층간소음 규제 기준을 만들어 시행하고 있다.

따라서, 대구광역시 동구 신천동에 25층 높이로 신축된 입주직전의 공동주택을 선정하여 가진위치에 따른 가진층 및 수음층의 소음 및 진동레벨의 전달특성을 파악하고자 하였다.

2. 측정계획(진하게)

1. 측정장소 및 기간

공동주택의 바닥판 가진 위치에 따른 상하층간 소음 및 진동 전달 특성을 파악하기 위하여 신축된 입주직전의 대구시 동구 신천동의 E아파트를 선정하였다.

그림 1. E아파트 조감도(캡션달기)

표 1. 측정 장비(캡션달기)

장비명	모델명
경량충격음 발생장치	BRUEL & KLAER 3204
중량충격음 발생장치	RION F1-02
진 동 계	RION VM-53A
소 음 계	RION NA29E
마 이 크 로 폰	UC-53A
레 벨 레 코 더	RION LR-06

5.결론(진하게)

대구광역시 동구 신천동에 25층 높이로 신축된 E아파트를 대상으로 12층(수음층), 13층(가진층)에서 가진 위치에 따른 충격음에 의한 경량 및 중량소음, 진동 전달 레벨을 측정한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

참고문헌(진하게)

1. 함진식, 2000, POWER-DECK를 사용한 판매시설 슬라브의 바닥충격음 및 진동 특성 보고서.

2. 한국산업규격, 1996년, 건축물의 현장 바닥 충격음 측정 방법 KS F 2810

		글 자 모 양				문 단 모 양
		글꼴	장평(%)	자간(%)	크기(P)	왼쪽 여백 (글자)	오른쪽 여백 (글자)	들여 쓰기 (글자)	줄간격 (%)	문단 위 (P)	문단 아래 (P)	낱말 간격 (P)	정렬 방식
도입부문	제 목	신명조	100	0	16	0	0	0	200	0	0	0	가운데
	이 름	중고딕	100	0	10	0	0	0	150	0	0	0	가운데
	영문이름	신명조	100	0	9	0	0	0	150	0	0	0	가운데
	초록타이틀	중고딕	100	0	10	0	0	0	180	0	0	0	가운데
	초록본문	신명조	100	0	8	0	0	8	150	0	0	0	양쪽정렬
	키워드	신명조	100	0	8	0	0	0	150	0	0	0	양쪽정렬
본문	장 타이틀	중고딕	100	0	10	0	0	10	150	0	0	0	양쪽정렬
	본 문	신명조	100	0	9	0	0	9	150	0	0	0	양쪽정렬
	표, 그림캡션	중고딕	100	0	8	0	0	0	150	0	0	0	가운데
	표내용	신명조	100	0	8	0	0	0	150	0	0	0	양쪽정렬
	참고문헌타이틀	중고딕	100	0	9	0	0	0	150	0	0	0	가운데
	참고문헌본문	신명조	100	0	8	0	0	0	150	0	0	0	양쪽정렬
	수 식	신명조	100	0	8	0	0	0	150	0	0	0	양쪽정렬

용지설정	용지 방향	여 백 주 기 (mm)							본문 길이	제책
		위쪽	아래쪽	왼쪽	오른쪽	머리말	꼬리말	제본
A4(210□297)	보통	19	15	18	18	8	12	10	243	맞쪽

단수	1단폭 (mm)	단간격 (mm)	단구분선	1단길이 (mm)
2	84	10	□	243