일본 건축의 발전에 대하여

학번: 21901909

이름: 김희주

전공: 일본어일본학과

일본의 건축은 기후의 영향을 많이 받기 때문에 고온다습한 기후적 특성을 고려해서 개방적인 주택 구조를 갖는 여름형 주택을 기본으로 하여 지어지는 특징이 있다. 창문을 많이 만들고 지붕을 높게 만들어 통풍성에 주안을 두는 구조이기 때문에 추운 겨울에는 부적합한 주택 구조라 할 수 있다. 비교적 온난한 기후를 보이는 일본에서는 겨울철보다는 여름철의 온도와 습도를 조절하는 것에 주택의 중점을 두었던 것이다. 그래서 눈이 많이 내리는 추운 지방의 주거 형태와 고온다습한 아열대성 기후를 갖는 지역의 주거 형태와는 뚜렷한 차이를 보인다. 예를 들어 눈이 많이 내리는 지역에서는 현관 입구에 눈을 털어내기 위한 공간을 배려한다든지, 실내의 온기를 유지하기 위해 이중 출입문을 설치하거나 지붕의 경사도를 급하게 만들어 눈이 쌓이지 않도록 하고 있다. 또한 비바람을 막기 위한 이중창인 아마도(雨戸, あまど)를 만들지 않는다. 결빙에 의해 아마도가 열리지 않기 때문이다. 이에 비해 고온다습한 남부 지방에서는 태풍에 의한 비 피해를 최소화하기 위해 아마도를 만드는 것이 일반화되었으며, 온난한 기후를 고려해 창을 크게 만들고, 전체적으로 볼 때 주택 규모가 작다는 특징이 있다.

전통적인 일본의 건축물은 움막형, 창고형, 초가지붕(농가), 기와지붕(상인의 집) 등이 있다. 이 건축물의 특징은 가옥이 자연에 대하여 매우 개방적이라는 것이다. 건축에 사용되는 주된 재료는 나무, 흙, 종이와 같은 것이고, 구조는 높게 짓지 않고, 낮고 넓게 짓는 것이 특징이다. 일본 가옥의 또 한가지 특징은 매우 다양한 지붕 스타일로, 이것은 지역에 따라 또는, 거주자의 직업에 따라 다르다. 이런 양식들은 대체로 요세무네, 기리즈마, 이리모야, 호교라고 불리는 4가지 스타일로 나눠진다.

또한 시대별로 건축양식이 다르다. 헤이안시대(794-1185년)에는 귀족의 저택이 ‘신덴즈쿠리양식’으로 건축이 되었는데 이는 중심에 있는 본건물과 숙소가 주변의 건물과 복도로 연결된 형식이다. ‘토산조’궁(宮)(1043)이 이 형식의 대표적 건물이다. 무로마치시대에는 다도의식이 유행을 하면서 건축된 다정은 섬세한 감각의 나무자재의 간결한 양식이 특징인 스키야즈쿠리양식(‘쇼인즈쿠리’양식과 다도가 행해진 ‘스키야’의 특징을 결합한 것)으로 제작되었다. 16세기에는 봉건군주가 일본사회를 지배하게 되자 많은 성이 건축되었다. 이들은 군사적인 방어를 목적으로 세워졌으나 군주의 저택으로도 사용되었으며 이 성들 중에 몇몇은 오늘날까지도 남아있는데 그곳의 ‘텐슈카쿠’(天守閣-성의 중심부에 가장 높게 만든 망루)가 특히 유명하다. 성안의 응접실은 매우 호화롭게 장식되어있으며 독서실과 대기실은 ‘쇼인즈쿠리’(書院造) 양식으로 발달 되었다. 일본의 국보로 교토의 ‘니시-혼겐지’에 있는 ‘시로쇼인’은 이러한 형식의 대표적 건물이다. 이러한 양식뿐만 아니라 ‘갓쇼즈쿠리’ 라는 일본의 독특한 건축 양식도 있다. 갓쇼즈쿠리는 억새로 된 지붕으로 경사가 심한 맞배지붕을 하고 있는 것이 특징으로, 지붕의 형태는 합장할 때 손의 형태와 유사하여 갓쇼즈쿠리라고 불렀다고 한다. (갓쇼(일본어: 合掌)는 '합장'을 뜻한다.) 갓쇼즈쿠리의 지붕 안의 구조는 시라카와고과 고카야마의 주택들이 유명하지만, 본래 일본의 민가에서 널리 볼 수 있는 구조입니다. 억새로 된 지붕은 물이 스며드는 것을 방지하기 위해 지붕의 경사가 급경사를 요하였고, 갓쇼즈쿠리의 구조가 유리했다. 또, 폭설지역의 적설시에는 눈의 하중을 견디기에도 적합했다. 시라카와의 갓쇼즈쿠리는 에도 시대 후기부터 메이지 시대에 걸쳐 만들어진 것이다. 에도 시대 중기 무렵 양잠업이 활발했는데 이 공간을 활용해 양잠에 필요한 선반을 설치하였다. 원래 구조상 경사가 작은 지붕에서는 만들어지기 어려운 갓쇼즈쿠리였지만, 넓은 공간을 요하는 3층 ~ 4층의 양잠선반 때문에 지붕을 높고 경사지게 세웠다고 생각할 수 있다.

*유네스코 세계유산 등록(1995년): 현재 갓쇼즈쿠리는 일본 기후현 히다 지방의 ‘시라카와고와 고카야마의 갓쇼즈쿠리 마을’에 가면 갓쇼즈쿠리로 된 지붕을 가진 집들을 볼 수 있다.

아스카 시대(593-710) 때 불교가 중국으로부터 일본에 전파되어 대륙적인 건축양식으로 절이 지어졌다. 이 건축 양식들은 중국과 한국에서 건너온 것이었다. 각 절에는 승려와 비구니들이 거처하는 장소와 신도들이 모이는 시설들을 포함하여 여러 동의 건물들이 세워졌다. 7세기의 사원은 7개의 기본 건축물로 구성되었다. 탑과 본당, 법당, 종탑, 경전 보관소, 합숙소 그리고 식당이다. 절의 건물 밖으로 흙벽을 둘러 쌓고 각 방향으로 문을 내었다. 문은 2층으로 되어 있는 것이 일반적이었다. 본당에는 가장 중요한 불상이 모셔졌다. 초기의 사원 건축 중, 가장 큰 건물인 법당은 승려들의 공부와 교육 및 종교적인 의식을 위해 사용되었다. 절에는 2개의 탑이 있는데 하나는 매일 종교적인 행사의 시간을 알려 주는 종이 달린 탑이고 또 하나는 종교적인 문서들을 보관하는 탑(경전 보관소)이다. 경 내의 뒤쪽과 옆으로 는 식당과 합숙소가 있었다. 사원 건축들은 일반적으로 종파에 따라 여러 가지 기하학적인 형태로 배치되었다. 선종 불교는 주요 건물들을 일렬로 배치하고 지붕이 덮인 회랑으로 연결하였으며 정토종절에는 정원과 연못이 있었다.

아스카 시대 이후, 불교사원은 일본의 건축물에 막대한 영향을 미친다. 607년에 지어져 670년 화재 이후 다시 건축된 호류지 사원은 세계에서 가장 오래된 목조 건축물이다. 호류지 지역의 불상 중에는 1993년 유네스코의 세계 문화유산으로 등록된 것도 있다.

신도를 믿는 사람은 ‘가미’(신)는 훨훨 불타는 활화산, 아름다운 산과, 나무, 돌, 폭포에 이르기까지 모든 자연의 만물과 현상에 존재한다고 믿었다. 신도의 신사는 신을 모신 곳으로 사람들이 ‘가미’를 숭배하는 곳이다. 신사의 건물은 전형적이기보다는 주위 환경에 따라 배치된다. 독특한 형태의 ‘도리이’ (문)에서부터 중앙의 신사 건물까지 길이 나 있고 길을 따라 석등이 배치되어 있다. 신사 내에 들어서면 마음을 정화하기 위해 신도들 이 손과 입을 씻는 장소가 마련되어 있다. 보통 사자처럼 생긴 ‘고마 이누’ 한 쌍이 신사의 문이나 중앙 본당 앞을 지키고 있는데 신도의 수호자 역할을 한다. 특별한 경우에는 ‘가미’를 모시기 위한 임시 중앙 강당이 건설되었다. 이 건물 양식은 기원전 300년까지 거슬러 올라간다고 한다. 오사카의 스미요시 신사에 있는 중앙 신사 본당은 이러한 임시 건물 양식과 흡사하며 고대 종교 건물들의 형태를 보존하고 있다고 전해진다. 중앙 본당의 또 다른 주요 양식으로는, 선사 시대의 곡물 창고와 보물 창고에서 유래한 단순한 형태가 있다. 이 양식의 좋은 예가 미에현에 있는 이세 신궁이다. 안쪽 신사는 태양의 여신인 아마테라스 오미카미에게 바쳐진 것이고, 바깥쪽 신사는 곡식의 여신인 도요우케노 오미카미에게 바쳐진 것이다. 주거용 건축 요소들은 시마네현의 이즈모 신사의 주요 건물들에서 찾아볼 수 있다. 이 건물 양식은 기둥이 땅속 깊숙히 박혀 있고 마루는 공중에 떠 있다. 불교가 도래하면서 신도의 숭배적 성격도 바뀌게 되고 신도의 건축양식에 불교 건축물의 특정한 요소를 빌어오기도 하였다. 예를 들어, 많은 신사들은 중국식으로 기둥을 빨갛게 칠하고 벽은 흰색으로 칠하였다. 주기적으로 신사는 장소를 정화하기 위해 새로 짓고 물품들을 새로이 바꾸는 전통이 있다. 이세 신궁에서는 20년마다 아직도 이 전통을 따르고 있다. 이러한 이유들과 화재, 그 외 자연재해 등으로 인해, 가장 오래된 신사 건물은 11세기, 12세기 경에 지어진 건물이다.

1867년 메이지 시대가 열리면서 현대적 건축 기술이 일본에 소개되었다. 처음에는 전통적인 일본의 목조 건축 양식과 서양식의 건물과 기술을 접목하여 지어졌다. 나가노현 마쓰모토시에 있는 가이치 초등학교(1876)는 전국 학교에 적용된 혼성 양식의 전형적인 건물이다. 1880년대에는 급속한 서구화에 반대하는 보수적인 의견을 가진 사람들이 등장하여 아시아의 모델이 평가받기 시작하였다. 제1차 세계 대전 이후, 미국의 프랭크 로이드 라이트 (1867-1959)와 독일의 브루노 타우트(18801938)와 같은 건축가들이 일본을 방문하였을 때 전통 건축양식은 재평가를 받았다. 제2차 세계 대전이 끝난 이듬해에도 전통적인 건축과 현대 건축을 조화하려는 노력은 계속되었다. 일본에서 가장 유명하고 영향력이 있었던 전후 건축가인 단게 겐조(1913-2005)는 전통적인 일본 건축을 진보한 과학 기술과 융합하기 위해 노력을 아끼지 않았다. 그는 1950년대에서 1960년대에 걸쳐, 1964년 도쿄 올림픽 개최를 위한 요요기 국립 경기장을 비롯한 여러 인상적인 건물들을 설계하였다. 서양 건축의 영향을 받아 1914년 건축된 도쿄역 역사는 오랜 세월 개축을 거듭하며 사용되왔지만 2012년 건축 당시의 모습으로 복원되었다.

지진이 자주 발생하는 일본에서 지진에 견딜 수 있도록 건물을 짓는 기술 발전은 항상 중요한 관건이 되었다. 1968년, 최신 지진 저항 기술로 지어진 일본의 첫 번째 고층 빌딩인 가스미가세키 빌딩이 완공되었다. 1970년대부터 도쿄 니시신주쿠에 자리한 고층 빌딩군과 요코하마의 랜드마크 타워 (296m, 1993)를 포함한 수많은 고층 빌딩이 건설되었다. 건축가 단케 아래에서 일을 했던 젊은 이소자키 아라타(1931-)는 상업화에서 완전히 벗어나 건축적인 우선순위를 재조정하는 작업을 지휘하였다. 그의 작업과 논문은 젊은 건축가들에게 많은 영향을 주었다. 1970년대부터는 이전의 전문 건축 기술을 강조하던 스타일 에서 벗어나 예술적 접근을 강조하는 건축가들이 등장하게 되었다. 국내의 건축 사무소는 1980년대의 고도 성장 시대 동안 계속 호황을 누렸으며 몇몇 유명한 외국 건축가가 작업을 위해 일본으로 초대되기도 하였다. 그 후, 1990년대 초반부터 일본의 ‘거품 경제’의 붕괴로 인하여 건축 산업이 침체하게 되었다. 그러나 많은 건축가들은 일본에서 높은 지위를 유지하였고 수많은 외국 건축가들이 사업 시장을 찾아서 일본으로 진출하였으며 이러한 추세는 지방에까지 확산되었다. 1990년대에 세워진 유명한 건축물 중에는 라파엘 비놀리의 도쿄 국제포럼(1997) 건물과 단게 겐조의 도쿄 메트로폴리탄 정부 청사(1991)가 있다.

1980년대와 1990년대에는 해외로 진출하는 일본 건축가들이 늘어났다. 이들 중에는 로스앤젤레스의 현대 미술관(1986)을 설계한 이소자키와 싱가포르의 OUB 센터(1986)를 설계한 단게, 파리의 태평양 타워(1992)를 설계 한 구로카와 기쇼(1934-2007) 및 파리 유네스코 단지의 명상의 공간(1995)을 설계한 안도 다다오(1941-)가 있다. 안도는 특히 해외에서 명성이 높다. 그는 하 얏트 재단에서 수여하는 1995년 프리처 건축상과 영국 왕실 건축가 협회에서 수여하는 1997년 건축 부문의 로열 골드 메달을 받는 등, 국제적인 상을 여러 번 수상했다. 2006년에는 이토 도시오(1941-)도 영국 왕실 건축가 협회로부터 골드메달을 수상하였다. 또, 2010년에는 세지마 가즈요와 니시자와 류에 가 프리츠커상을 수상했다. 오가사와라 자료 관(나가노현 이다시, 1999년)과 가나자와 21세기 미술관(이시카와현, 2004년)을 비롯하여 수상자 2명이 공동으로 진행하는 ‘SANAA’ 건축 프로젝트가 평가를 받았다.

근대화와 함께 일본은 빠르게 변해갔는데 건축 역시 마찬가지였다. 자연과의 조화를 중시하던 일본 건축에도 20세기 후반에 들어 경제 성장과 기술 발전을 상징하는 초대형 랜드마크들이 등장했다. 그 대표적인 예가 1993년에 완공된 '도쿄도 청사'이다. 건축가 단게 겐조가 설계한 이 건물은 지방자치단체 청사 건물로는 좀처럼 보기 드문 초대형 건물(48층, 240m)이다. 하늘을 찌르는듯한 형태가 고도로 성장한 일본 경제의 자부심을 나타낸다.

일본현대 건축은 짧은 시간 동안 빠르게 변화한 사회상을 잘 반영하고 있다. 제 2차 세계대전의 패배 후 사회 혼란이 안정되기 시작한 1950년대의 건축물들은 평화와 안정을 추구했다. 이후 일본 사회가 고성장을 거듭하면서 기술집약적이고 실용적인 양상을 띄는 건축물들이 등장했다. 하지만 이런 가운데서도 일본의 전통인 자연환경과의 조화를 추구하는 건축가들은 꾸준히 사랑을 받았다.

(현대 건축물) 일본의 아파트는 한국의 초고층 아파트와 달리 일본에서는 아파트가 2층~4층 이하의 다세대 주택을 의미한다. 대체적으로 2층인 아파트가 많고 3층에서 4층 높이로 지어진 경우도 있다고 한다. 건축비용은 맨션에 비해 저렴하나 강한 지진에 취약하며 내부의 방도 좁아서 방음이 잘 되지 않는다는 단점이 있다.

맨션은 우리나라의 아파트와 같은 형태의 주거공간으로서 10층 이상의 규모가 큰 건물을 의미한다. 철근과 콘크리트로 지어진 튼튼한 구조의 건축물로 아파트보다 시설, 안정성에서 월등함을 가지고 있다. 그리고 최고급 맨션이 아닌 이상 한국 아파트 같은 20층 이상의 맨션은 찾기 어렵다. 또한 경제발전과 함께 낮고 좁은 아파트보다 맨션의 인기가 많다고 한다. 아파트보다 가격이 비싸고 가격도 평수에 따라 천차만별이다.

일본의 주택은 작고 아담한 사이즈로 한 눈으로 봐도 오밀조밀, 다닥다닥 붙어있는 느낌이 강하다. 이런 특징 때문에 일본의 주택은 '토끼장의 집'이다 라는 별칭도 가지고 있다. 한 층 한 층 면접은 좁지만 대부분 2층 혹은 3층으로 이루어져 있고, 주차공간도 함께 가지고 있는 것이 특징이다.

일본은 건축 발전에 있어 환경적 요인인 지진을 대비한 건축물의 설계를 발전시켜왔는데 그것이 바로 ‘내진설계’이다. 여기서 내진(耐震)은 건축에서 지진에 견디는 특성을 의미하며, 내진설계는 지진에 건물이 무너지는 것을 막기 위해 지진에 견딜 수 있도록 건축물을 설계하는 것을 말한다. 내진의 설계 구조의 종류는 총 3가지가 있는데 내진 구조, 제진 구조, 면진 구조가 있다. 먼저 내진이란, 말 그대로 지진을 견디는 것이다. 내력벽이나 지주, 기초와 두껍게 한 코어기둥 등이 지진력을 함께 받아내며 때로는 같이 흔들리며 에너지를 분산시켜 건축물의 붕괴나 인명 피해를 막아준다. 지진의 힘은 주로 중량이 무거운 바닥이나 천장, 지붕에 편중되기 때문에 힘을 분산시키는 것이 중요하다. 일본에서는 지붕을 경량화한다거나, 건물 내외부에 보강철물을 덧대는 방법도 채택하여 많이 사용중입니다. 보강철물의 경우에는 전문 기술자의 정확한 계산이 따르지 않으면 소용이 없다.

제진이란, 말 그대로 지진에 의한 흔들림을 억제하는 것입니다. 지면에 기초가 붙어 있기 때문에, 지진의 흔들림이 직접 건물에 전해지지만 건물 내부에 댐퍼 등의 제진재를 사용하여 지진의 흔들림을 열에너지로 전환하여 상쇄시킬 수 있다. 내진설계에 비하여 건축비용도 많이 비싸지만, 현재 대부분의 초고층 건물들에서 채택하고 있는 내진설계 공법의 하나이다. 최근에는 지진 발생 시 컴퓨터가 에너지의 양, 방향, 지속시간 등을 감지하여 건물 내부의 댐퍼를 제어하는 기술도 있다.

면진이란, 지진에 의한 건축물의 파손이나 붕괴를 방지하는 것이 목적이다. 기초와 건축물 사이에 고무스프링이나 베어링 같은 면진장치를 설치하여 지진에너지가 전달 되지 못하게 하는 내진설계 공법이다. 내진공법이나 제진공법과의 가장 큰 차이점은 버티는 것이 아닌 지진에너지 자체를 줄여버리는 것이므로, 붕괴 방지는 물론 내부 안전까지 보장한다는 장점이 있다. 예를 들면 2016년 일본 구마모토 대지진 때에는 일본 기상청 진도 기준 7에 해당하는 강진이었음에도 불구하고 시내에 위치한 면진설계가 된 11층 맨션(한국의 아파트격)은 건물 피해가 거의 없었으며 집안에 있는 꽃병도 안 쓰러질 정도로 안전했다고 한다.

출처

건축문화의 계통 (일본의 건축, 2000. 11. 20., 윤장섭)https://terms.naver.com/list.nhn?cid=51215&categoryId=51215

일본의 주거문화 (사진 통계와 함께 읽는 일본 일본인 일본문화, 정형, 2011. 9. 5., 다락원)http://jjss.jnu.ac.kr/index.php?mid=board_TGuA71&document_srl=2137

[위키백과]갓쇼즈쿠리 https://ko.wikipedia.org/wiki/

일본대사관 홈페이지(일본소개 -> 건축)http://www.kr.emb-japan.go.jp

사진자료http://blog.daum.net/_blog/BlogTypeView.do?blogid=061IB&articleno=13665389&categoryId=683566&regdt=20071220145807

[조선닷컴 인포그래픽스팀]일본·에콰도르·바누아투 연쇄 지진 … 세계 지진 현황

http://thestory.chosun.com/site/data/html_dir/2016/06/21/2016062101156.html

[삼성물산건설부문]세계 건축 이야기:새로운 시도와 창조,독특한 건축 세계를 가지고 있는 일본 https://samsungblueprint.tistory.com/347

안도 다다오-건축의 누드 작가 : 살림지식총서 131 2004. 9. 30https://terms.naver.com/list.nhn?cid=42662&categoryId=42662

[일본 건축자재 전문기업 주식회사 세원]일본의 내진 설계와 내진등급에 대하여 https://blog.naver.com/iseone/221464974618

[위키백과]https://ko.wikipedia.org/wiki/갓쇼즈쿠리

[YouTube]내진설계https://www.youtube.com/watch?v=xaCQ3TYfn5A

일본 전통목조건축도구박물관-竹中大工道具館https://blog.naver.com/freeuido/220829312130