일본의 주택문화

22101371 김도민

일본에서 아파트라고 하면 2층의  원룸 형태의 좁은 공동 주택을 가리킵니다.

주로 학생이나 사회초년생들이 많이 삽니다.

맨션은 우리나라의 아파트와 비슷한 개념의 공통주택입니다.

우리나라 아파트는 여러 동으로 이루어져 있지만, 일본의 맨션은 한 동으로 이루어진 경우가 많습니다.

또, 최근 도심의 재개발과 더불어 새로 지어지는 초고층의 타워맨션은 우리나라의 주상복합아파트와 비슷합니다.

지진이나 화재 등의 재난 발생 시 출입구로 대피할 수 없는 경우를 대비하여 베란다를 통해 대피할 수 있도록 오픈되어 있습니다.

옆집으로도 대피할 수 있도록 베란다의 벽을 간단하게 부술 수 있는 재질로 만들었는데요.

따라서 옆집과의 경계벽 근처에는 비상시를 대비하여 물건을 쌓아 놓아서는 안 됩니다.

일본 드라마나 애니메이션을 많이 보신 분들이라면, 겨울에 이불이 덮여 있는 좌식 테이블 안에 들어가 식사를 하거나 귤을 까먹거나 하는 모습을 보셨을 텐데요.

그 테이블이 바로 코타츠(こたつ)입니다.

코타츠는 테이블 밑에 전열 기구가 붙어 있으며 열이 빠져나가지 못하도록 이불을 덮고 그 위에 상판 테이블을 얹은 난방 기구입니다.

가정에 따라서 코타츠의 전열 장치는 켜지 않고 대신 바닥에 전기 매트를 깔아 이불만 덮어서 사용하기도 합니다.

다다미

다다미의 효능 충격 흡수와 소음 감소

두께가 수 cm인 짚단이 충격을 흡수하고 자잘한 소음을 흡수한다.다다미 방을 걸으면 특유의 촉감을 느낄 수 있는데, 일부 일본인들은 이 점에 향수를 느끼기도 한다고 합니다.

통풍의 용이함

언제라도 방과 방 사이를 틀 수 있도록 만든 미닫이문과 얇은 벽 구조에서 엿볼 수 있듯, 고온다습한 해양성 기후로 인해 지옥불이라고 표현해도 부족할 일본의 후덥지근한 여름을 조금이라도 시원하게 나고자 전적으로 통풍이 잘 되는 구조로 설계한 일본의 가옥 특성의 마지막 방점을 찍는 것이 바로 이 다다미 바닥재입니다.

토코노마

서화를 걸거나 화병이나 장식물을 놓기 위해 바닥을 한 단

높여놓은 곳으로 좌식형으로 되어있는 장식입니다.

이로리 가옥에서 마루 한가운데를 사각형으로 잘라내 불을 피울 수 있게 만든 구조물을 뜻한다. 난방 및 요리에 사용된다. 벌레를 쫓아내는 효과도 있다는 듯합니다..

보통 바로 위 천장에 지자이카기라는 갈고리가 걸려 있어 냄비를 걸 수 있도록 만들어져 있습니다. 불 옆에 두고 복사열로 고구마 등을 굽는 초승달형의 석쇠도 있고, 아래에는 재가 가득 쌓여있는 만큼 장작을 파묻어 불씨를 보존하거나 작은 숯을 만들어 사용하기도 한다. 대량으로 만드는 게 아니라 추울 때 숯집게로 집어서 금속 상자에 넣고 밤에 끌어안고 자는 용도입니다.

부쓰단

일본의 절과 가정에서 흔히 찾아볼 수 있는 일종의 조그만 사당입니다. 안에는 본존이나 부종교의식이 있을 때 열어놓고 끝나면 다시 닫아둔다고합니다. 문이 달려있지 않다면 양단이나 백포를 씌워 신성한 공간임을 나타냅니다.

병풍

바람을 막거나 무엇을 가리기 위하여, 또는 장식용으로 방 안에 치는 물건입니다.

겐칸 일본주택의 현관으로, 신발을 벗고 슬리퍼로 갈아 신고 들어갑니다. 대부분 청소가 되어 있고 꽃이나 장식품이 있습니다.

출처 •文化住宅-Wikipedia

https://www.houzz.jp/ideabooks/53387313/list